--------------------THA3004-V1.2.0-R1升级说明---------------------------
版本文件：THA3004-V1.2.0-R1

1、优化项：
   1）优化微信认证的体验；
   2）支持基于IP的acl控制功能

2、版本升级
   1）支持历史版本平滑升级
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项
   1）注意在AP升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2）通过AC升级时，确保AP上的‘管理密钥’与AC上的‘AP管理密钥’相匹配
   

--------------------THA3004-V1.1.3-R2升级说明---------------------------
版本文件：THA3004-V1.1.3-R2

1、优化项；
   1）修改AP页面不修改配置也能提交的问题；

2、版本升级
   1）支持历史版本平滑升级
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项
   1）注意在AP升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2）通过AC升级时，确保AP上的‘管理密钥’与AC上的‘AP管理密钥’相匹配


--------------------THA3004-V1.1.3-R1升级说明---------------------------

版本文件：THA3004-V1.1.3-R1

1、优化项： 
（1）支持https数据报文的重定向；
（2）支持带空格SSID及特殊字符的SSID加密；
//只能通过AC配置下发，AP页面不能操作

2、版本升级：
    1）平滑升级
    2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    3）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。
  

3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   

--------------------THA3004-V1.1.2-R1升级说明---------------------------

版本文件：THA3004-V1.1.2-R1

1、优化项： 
 （1）优化IOS终端自动弹portal后点亮WiFi图标；

2、版本升级：
（1）平滑升级
    1）固件无需解压，可直接升级； 
    2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。
  

3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   


--------------------THA3004-V1.1.1-R2升级说明---------------------------

版本文件：THA3004-V1.1.1-R2

1、优化项： 
 （1）支持THC5128的管理/识别；


2、版本升级：
（1）平滑升级
    1）固件无需解压，可直接升级； 
    2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、
版本等信息，确认准确、无异常。
  

3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   

