--------------------WA3120i-V2.4.0-R1升级说明---------------------------
版本文件：WA3120i-V2.4.0-R1

1、优化项：
   1）支持16个SSID版本(需对接AC的新版本使用)

2、版本升级：
   1）支持历史版本平滑升级至此版本
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3）web登陆确认（默认http://192.168.255.1 admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
   1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线； 
   2) 升级过程中约需2分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
   3) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；  



--------------------WA3120i-V2.3.2-R1升级说明---------------------------
版本文件：WA3120i-V2.3.2-R1

1、优化项：
   1）优化微信认证的体验；
   2）支持基于IP的acl控制功能；

2、版本升级：
   1）支持历史版本平滑升级至此版本
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3）web登陆确认（默认http://192.168.255.1 admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
   1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线； 
   2) 升级过程中约需2分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
   3) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   


--------------------WA3120i-V2.3.1-R2升级说明---------------------------
版本文件：WA3120i-V2.3.1-R2

1、优化项
   1）优化微信连wifi认证体验//微信连WiFi认证开启强制关注功能的认证前放流机制；

2、版本升级
   1）支持历史版本平滑升级至此版本
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3）web登陆确认（默认http://192.168.255.1 admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
   1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线； 
   2) 升级过程中约需2分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
   3) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   
--------------------WA3120i-V2.3.1-R1升级说明---------------------------

版本文件：WA3120i-V2.3.1-R1

1、优化项： 
   增加无线高密优化功能：//通过AC配置下发(M5-V4.0.1及以上版本)
      1）Beacon帧间隔可在AC上配置下发；
      2）SSID用户数满可配置自动隐藏SSID ；
      3）SSID用户数满可配置自动不回应probe探测帧；


2、版本升级：
    1）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    2）web登陆确认（默认http://192.168.255.1 admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。
  
3、注意事项：
   1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线； 
   2) 升级过程中约需5分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
   3) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   


--------------------WA3120i-V2.3.0-R2升级说明---------------------------

版本文件：WA3120i-V2.3.0-R2

1、优化项： 
  1）支持AP邻居信息和STA无线空口信息上报；  //配合AC的Visual-W功能；
  2）优化AP web页面信号强度的显示；
  3 ) 支持带空格SSID。//配合AC下发带空格的SSID。


2、版本升级：

    1）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    2）web登陆确认（默认http://192.168.255.1 admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。
  
3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   

--------------------WA3120i-V2.2.1-R2升级说明---------------------------

版本文件：WA3120i-V2.2.1-R2

1、优化项： 
   (1)优化苹果手机弹portal和wifi图标体验问题；


2、版本升级：

    1）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    2）web登陆确认（默认http://192.168.255.1 admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。
  
3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   

--------------------WA3120i-V2.1.1-R1---------------------------

1、版本优化功能
（1）解决提示性问题：苹果手机第一次关联提示密码错误

2、版本升级
（1）平滑升级说明
     该型号历史版本均可平滑升级至该版本；
 (2) AP页面升级
     1）登录WA3120i的web页面，【系统工具-系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择“WA3120i-V2.1.1-R1.bin”文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启。
     2）web登录确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC地址、软件版本等信息，确认准确、无异常；建议将AP进行复位操作。
 (3) 通过TG AC升级
     1）登录TG AC（默认http://192.168.255.254  admin/admin），【无线管理-AP管理-AP升级】进入AP升级页面，点击【浏览】按钮，选择升级文件“WA3120i-V2.1.1-R1.bin”，勾选型号为WA3120i的AP，点击【升级】按钮，进行升级，升级耗时约3分钟，升级完成后设备会自动重启。
     2）升级成功之后，在AP信息表查看版本信息是否准确无异常；建议将AP进行复位操作。
3、注意事项：
     1）注意在AP升级过程中防止设备掉电、断开网线；
     2) 保证AP上的‘管理密钥’与AC上的‘AP管理密钥’相匹配；
     3) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；

--------------------WA3120i-V2.1.0-R1---------------------------

1、版本优化功能
（1）对多业务云智能管理平台支持基于SSID的不同认证组合策略

2、版本升级
（1）平滑升级说明
     该型号历史版本均可平滑升级至该版本；
 (2) AP页面升级
     1）登录WA3120i的web页面，【系统工具-系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择“WA3120i-V2.1.0-R1.bin”文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启。
     2）web登录确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC地址、软件版本等信息，确认准确、无异常；建议将AP进行复位操作。
 (3) 通过TG AC升级
     1）登录TG AC（默认http://192.168.255.254  admin/admin），【无线管理-AP管理-AP升级】进入AP升级页面，点击【浏览】按钮，选择升级文件“WA3120i-V2.1.0-R1.bin”，勾选型号为WA3120i的AP，点击【升级】按钮，进行升级，升级耗时约3分钟，升级完成后设备会自动重启。
     2）升级成功之后，在AP信息表查看版本信息是否准确无异常；建议将AP进行复位操作。

3、注意事项：
     1）注意在AP升级过程中防止设备掉电、断开网线；
     2) 保证AP上的‘管理密钥’与AC上的‘AP管理密钥’相匹配；
     3) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；