--------------------WA5120i-V1.3.0-R1升级说明---------------------------
版本文件：WA5120i-V1.3.0-R1

1、优化项：
   1）支持16个SSID(需对接AC新版本使用)

2、版本升级：
   1）支持历史版本平滑升级
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项
   1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线； 
   2) 升级过程中约需5分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
   3) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系技术



--------------------WA5120i-V1.2.0-R2升级说明---------------------------
版本文件：WA5120i-V1.2.0-R2

1、优化项：
   1）优化微信认证的体验；
   2）支持基于IP的acl控制功能

2、版本升级：
   1）支持历史版本平滑升级
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项
   1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线； 
   2) 升级过程中约需5分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
   3) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系技术

--------------------WA5120i-V1.1.1-R2升级说明---------------------------
版本文件：WA5120i-V1.1.1-R2

1、优化项
   1）新增支持微信连WiFi认证开启强制关注功能的认证前放流机制

2、版本升级
   1）支持历史版本平滑升级
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项
   1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线； 
   2) 升级过程中约需5分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
   3) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   


--------------------WA5120i-V1.1.1-R1升级说明---------------------------

版本文件：WA5120i-V1.1.1-R1
1、优化项： 
  增加无线高密优化功能：//通过AC配置下发(M5-V4.0.1-R1及以上版本)
  1）beacon帧间隔可在AC上配置下发；
  2）ssid用户数满可配置自动隐藏ssid ；
  3）ssid用户数满可配置自动不回应probe；

2、版本升级：
   1）支持历史版本平滑升级
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。
  
3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线； 
（2) 升级过程中约需2分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（3) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   



--------------------WA5120i_V1.1.0-R1升级说明---------------------------

版本文件：WA5120i_V1.1.0-R1
1、优化项： 
  1）支持AP邻居信息和STA无线空口信息上报；  //配合AC的Visual-W功能；
  2）优化AP web页面信号强度的显示；
  3) 支持带空格SSID。//配合AC下发带空格的SSID。

2、版本升级：
（1）平滑升级
    1）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    2）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。
  
3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   
