--------------------V5.1.9-R1升级说明---------------------------
版本文件：V5.1.9-R1

1、版本升级
（1）历史版本为V2.X.X或者V3.X.X或者V4.X.X的版本，均需要先升级*****_V5.0.0-L1过渡版本，在升级*****_V5.1.2-R5版本，最后升级V5.1.9-R1版本便可；
（2）历史版本为V5.0.1,均需要先升级*****_S5.0.1过渡版本，在升级*****_V5.1.2-R5版本，最后升级V5.1.9-R1版本便可；
（3）历史版本为V5.1.X可直接升级*****_V5.1.9-R1版本；
（4）升级完成后，会提示重启设备，点击确定设备自动重启；

2、优化项：
 （1）优化命令行的用户名、密码设置；
 （2）优化POE供电问题；
 （3）优化Probe管理报文的发送；
 （4）优化上报上联端口的mac到平台的问题；
 （5）优化对接平台关闭POE供电问题；
 （6）优化平台频繁操作POE设备，导致POE自带重启问题；
 （7）支持在三层管理下，对前端设备进行ARP扫描功能；
 （8）优化对接平台出现能管理但无法ping通问题(ACL导致)；

3、注意事项：
（1）升级过程中注意保证设备电源连接、网线良好连接，避免设备升级中途异常断电、网线断开连接，导致升级失败；
（2）升级过程中约需5-8分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（3）升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；


--------------------V5.1.7-R1升级说明---------------------------
版本文件：V5.1.7-R1

1、版本升级
（1）历史版本为V2.X.X或者V3.X.X或者V4.X.X的版本，均需要先升级*****_V5.0.0-L1过渡版本，在升级*****_V5.1.2-R5版本，最后升级V5.1.7-R1版本便可；
（2）历史版本为V5.0.1,均需要先升级*****_S5.0.1过渡版本，在升级*****_V5.1.2-R5版本，最后升级V5.1.7-R1版本便可；
（3）历史版本为V5.1.X可直接升级*****_V5.1.7-R1版本；
 （4）升级完成后，会提示重启设备，点击确定设备自动重启；

2、优化项：
   1.优化LACP功能；
   2.优化STP统计；
   3.优化丢失序列号、硬件版本号和MAC地址的问题；
   
3、注意事项：
（1）升级过程中注意保证设备电源连接、网线良好连接，避免设备升级中途异常断电、网线断开连接，导致升级失败；
（2）升级过程中约需5-8分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（3）升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；


--------------------V5.1.6-R1升级说明---------------------------
版本文件：V5.1.6-R1

1、版本升级
（1）历史版本为V2.X.X或者V3.X.X或者V4.X.X的版本，均需要先升级*****_V5.0.0-L1过渡版本，在升级*****_V5.1.2-R5版本，最后升级V5.1.6-R1版本便可；
（2）历史版本为V5.0.1,均需要先升级*****_S5.0.1过渡版本，在升级*****_V5.1.2-R5版本，最后升级V5.1.6-R1版本便可；
（3）历史版本为V5.1.X可直接升级*****_V5.1.6-R1版本；
 （4）升级完成后，会提示重启设备，点击确定设备自动重启；

2、优化项：
   1.优化WEB供电状态显示；
   2.优化POE供电功能；
   3.优化SNTP功能；
   4.增加串口对设备别名的配置；
   5.优化设备对特殊IP配置异常问题；
   6.增加tnmp守护进程；
   
3、注意事项：
（1）升级过程中注意保证设备电源连接、网线良好连接，避免设备升级中途异常断电、网线断开连接，导致升级失败；
（2）升级过程中约需5-8分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（3）升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   

--------------------V5.1.2-R5升级说明---------------------------

版本文件：V5.1.2-R5

1、版本升级：
	
（1）历史版本为V2.X.X或者V3.X.X或者V4.X.X的版本，均需要先升级*****_V5.0.0-L1过渡版本，再升级*****_V5.1.2-R5版本；

（2）历史版本为V5.0.1,均需要先升级*****_S5.0.1过渡版本，再升级*****_V5.1.2-R5版本；

（3）历史版本为V5.1.X可直接升级*****_V5.1.2-R5版本；

（4）升级完成后，设备会自动重启；

2、优化项： 
   1、优化环路保护防二级环路功能
   2、优化环路保护机制，实现同步关断阻塞端口的供电功能
   3、增加低电流保护开关及后台POE查询页面


3、注意事项：
（1）升级过程中注意保证设备电源连接、网线良好连接，避免设备升级中途异常断电、网线断开连接，导致升级失败；
（2）升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（3）升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   

