--------------------M3-V3_V3.2.1-R7.tar升级说明---------------------------
版本文件：M3-V3_V3.2.1-R7.tar

1、优化项：
   1）优化软件性能；
   2）优化进程终止问题；
   3）优化对接华为华三的安全防护；
   4）优化动态视图环路告警问题；
   5）优化动态视图Waring告警重复问题；
   6）优化端口安全的授权列表无法删除终端问题；

2、版本升级：
    1）支持从V1.0.1-R9以后版本平滑升级；无需解压.tar文件，直接上传固件便可
    2）登陆web页面，【系统管理】->【固件升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约180s，升级完成后设备会自动重启。
    3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。


3、注意事项：
     1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
     2）升完后注意检查平台的交换机端口授权数没有发生改变
     2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配； 
     3）升级过程中约需5-8分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
     4）升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决； 
     5）首次登录设备时，提示选择场景，场景选择好后，可以在系统管理>授权管理进行场景切换；

--------------------M3-V3_V3.0.0-R8.tar升级说明---------------------------
版本文件：M3-V3_V3.0.0-R8.tar

1、优化项：
     1）场景选择：将计算机网络改为办公网络，默认场景改为综合场景；
     2）安全防护模块移到网络管理>设备管理>端口管理下，并改名为端口安全；
     3）将通用环路保护改名为RSTP，私有环路名称不变；
     4）诊断工具改名为系统工具，并新增色彩配置和抓包工具功能；
     5）将物联设备改名为终端管理；
     6）优化本地告警开关不生效问题；
     7）对同一组OU可I配置多个用户名密码；
     8）对摄像头读取错误的代码提供解决措施；
     9）支持在动态视图里查看平台所连接端口，点击平台图标便可；
   10）解决对编辑拓扑时，刷新web问题；
   11）解决删除交换机后，端口数无法重新计算问题；
   12）支持批量删除离线交换机；
   13）解决平台可修改修改密码为16位，但无法登陆问题；
   14）优化环路告警功能；
   15）优化DHCP冲突检测功能；
   16）优化摄像头离线告警；
   17）对所有摄像头通道名称支持一键获取；
   18）优化平台对接机框的mac冲突告警、拓扑重置异常问题；
   
2、版本升级：
    1）支持从V1.0.1-R9以后版本平滑升级；无需解压.tar文件，直接上传固件便可
    2）登陆web页面，【系统管理】->【固件升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约180s，升级完成后设备会自动重启。
    3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。


3、注意事项：
     1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
     2）升完后注意检查平台的交换机端口授权数没有发生改变
     2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配； 
     3）升级过程中约需5-8分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
     4）升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决； 
     5）首次登录设备时，提示选择场景，场景选择好后，可以在系统管理>授权管理进行场景切换；


--------------------M3-V3_V2.1.0-R8.tar升级说明---------------------------
版本文件：M3-V3_V2.1.0-R8.tar

1、优化项：
     1）支持自定义网桥；
     2）新增模糊识别IPC、NVR功能；
     3）优化IP冲突告警；
     4）支持首页显示模块的自定义；
     5）优化IPC离线检测和告警；
     6）优化小分辨率下，POE供电管理页面显示异常问题；
     7）优化交换机离线检测；
     8）支持一键获取IPC通道名称；
     9）优化自定义非管理型交换机功能；
   10）支持路由器跳转功能；
   11）优化网卡添加同段IP导致平台代理IP无法使用问题；
   12）优化对接第三方交换机端口识别错误问题；
   13）支持级联端口为10M时，拥塞告警功能；
   14）优化短信认证功能；
   15）优化按复位键无法恢复IP问题；
 
2、版本升级：
    1）支持从V1.0.1-R9以后版本平滑升级；
    2）登陆web页面，【系统管理】->【固件升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约180s，升级完成后设备会自动重启。
    3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。


3、注意事项：
     1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
     2）升完后注意检查平台的交换机端口授权数没有发生改变
     2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配； 
     3）升级过程中约需3-4分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
     4）升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决； 
     5）首次登录设备时，提示选择场景，场景选择好后，可以在首页右上角的两个框框图标进行场景切换；


--------------------M3-V3_V2.0.0-R5.tar升级说明---------------------------
版本文件：M3-V3_V2.0.0-R5.tar

1、优化项：
     1）优化首页显示(支持计算机网场景、设备网场景、混合场景)；
     2）支持短接任意两个端口，将设备断电重启恢复出厂；
     3）优化IPC识别为NVR问题；
     4）在计算机网场景中，默认以路由器为根节点的拓扑显示；

2、版本升级：
    1）支持从V1.0.1-R9以后版本平滑升级；
    2）登陆web页面，【系统管理】->【固件升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约180s，升级完成后设备会自动重启。
    3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。


3、注意事项：
     1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
     2）升完后注意检查平台的交换机端口授权数没有发生改变
     2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配； 
     3）升级过程中约需3-4分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
     4）升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决； 
     5）首次登录设备时，提示选择场景，场景选择好后，可以到系统管理>授权管理>场景切换进行其他场景切换；

--------------------M3-V3_V1.1.0-R9.tar升级说明---------------------------
版本文件：M3-V3_V1.1.0-R9.tar

1、优化项：
     1）支持AP操作的日志记录
     2）优化首页显示(默认为地图首页)

2、版本升级：
    1）支持从V1.0.1-R9以后版本平滑升级；
    2）登陆web页面，【系统管理】->【固件升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约180s，升级完成后设备会自动重启。
    3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
     1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
     2）升完后注意检查平台的交换机端口授权数没有发生改变
     2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配； 
     3) 升级过程中约需3-4分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
     4) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决； 