--------------------M5-V4.0.2-R3---------------------------

版本文件：M5-V4.0.2-R3

1、优化项
   1）支持批量添加黑白名单，最大黑白名单条目扩大到1024条。
   2）优化本地转发时微信认证流程，支持临时放流；
   3）支持基于AP型号的过滤：显示，配置，升级。
   4）支持配合云端清理AP列表，支持重新上报。//云端暂不支持在线AP的删除；
   5）支持配合计费平台主动踢用户下线。

2、版本升级
   1）支持从V3.2.0版本平滑升级到此版本； 
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项
   1）注意M-5升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2）Licence导入时保证Licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
   3）浏览器请使用IE9以上的版本（建议使用火狐、谷歌），从低版本升级后若页面显示异常，请清除一下浏览器的缓存或重新加载页面框架；
   4）版本回退升级时，注意版本文件名若是‘M5’要改成‘M-5’才能匹配版本文件升级成功；版本回退，AP模板配置会丢失。
     
--------------------M5-V4.0.2-R1---------------------------

版本文件：M5-V4.0.2-R1

1、优化项： 
（1）独立AP管理模块的配置，减少tgac.txt文件的大小；
（2）增加短信认证可编辑的专属模板；
（3）增加5G信道的CH36~64配置；
（4）增加AP的上下线日志记录；

2、版本升级：
    1）固件无需解压，可直接升级； 
    2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、
版本等信息，确认准确、无异常。
  

3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；  

--------------------M5-V4.0.1-R2---------------------------

版本文件：M5-V4.0.1-R2

1、优化项： 
（1）支持交换机网络拓扑功能；
（2）优化热点地图的比例尺配置及支持操作指导；
（3）统计概览页面新增用户终端品牌统计饼状图；
（4）优化Visual-W的名称描述；


2、版本升级：
    1）固件无需解压，可直接升级； 
    2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、
版本等信息，确认准确、无异常。
  

3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；  

--------------------M-5_V4.0.0-R3升级说明---------------------------

版本文件：M-5_V4.0.0-R3

1、优化项： 
   （1）调整优化了AC的页面架构。
   （2）调整优化了部分页面的功能：
       1）屏蔽智能统计/告警、网络拓扑、内网扫描等功能；
       2）新增全息地图、高密优化开关、支持AP点位固化等功能；
       3）优化快速向导流程及微信连WiFi认证的强制关注公众号机制。
   （3）支持Visual-W可视无线展示。//Visual-W功能受License管控。


2、版本升级：
    1）固件无需解压，可直接升级； 
    2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、
版本等信息，确认准确、无异常。
  

3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   


--------------------M5-V3.3.2-R3升级说明---------------------------

版本文件：M5-V3.3.2-R3

1、优化项： 
  （1）支持AP热点地图功能；
  （2）支持访客认证
  （3）优化接入负载均衡功能；

2、版本升级：
    1）固件无需解压，可直接升级； 
    2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、
版本等信息，确认准确、无异常。
  

3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   


--------------------M5-V3.3.1-R3升级说明---------------------------

版本文件：M5-V3.3.1-R3

1、优化项： 
  （1）支持微信连WiFi的强制关注公众号功能；
  （2）支持在AC上关闭AP的LAN口；//需AP支持；
  （3）优化认证策略配置；
  （4）新增行为管理页面；
  （5）AP授权数支持1024个；

2、版本升级：
（1）平滑升级
    1）固件无需解压，可直接升级； 
    2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、
版本等信息，确认准确、无异常。
  

3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   

--------------------M5-V3.2.3-R3---------------------------
1、版本优化功能
（1）同步新增广告图片URL跳转等功能；
（2）新增https网页放行功能；
（3）新增用户列表的IP地址的排序；
（4）新增代理IP的默认网关（192.168.255.253）；
（5）新增AP的端口Vlan及无线ARP防护功能；
（6）新增AP的位置信息显示；系统日志功能；
（7）新增计费认证功能；
（8）优化了云认证功能；
（9）优化加入云端机制；
（10）优化AP模板配置；
（11）优化部分默认配置；

--------------------M5-V3.2.0-R3---------------------------
1、优化项： 
（1）支持微信连wifi认证的强制关联公众号功能；

2、版本升级：
（1）平滑升级【支持从V2.5.1-R2之后的版本升级】
    1）登陆M-5 web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择“M5-V3.2.0-R3.bin”文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    2）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、
版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
（1）注意M-5升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）基于SSID的认证策略功能，本地转发时需AP升级到对应支持版本；
（3）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（4）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
 (5) 云盒子从V2.0升级V3.0以上版本，升级之后AP模版会丢失，所以请各位注意升级之前务必将AP模版进行截图保存；
（6）浏览器请使用IE9以上的版本（建议使用火狐、谷歌），从低版本升级后若页面显示异常，请清除一下浏览器的缓存或重新加载页面框架；
（7) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   


--------------------M5-V3.1.2-R4---------------------------
1、优化项： 
（1）产品名称由“云盒子”修改为“多业务云智能管理平台”；
（2）新增基于SSID的认证组合策略； 
（3）新增管理IP的自动获取功能； 
（4）新增云认证功能； 
（5）优化了微信连wifi认证的单选功能； 
（6）优化了用户列表[在线时间]的排序功能； 
（7）优化了认证配置页面；

2、版本升级：
（1）平滑升级【支持从V2.5.1-R2之后的版本升级】
    1）登陆M-5 web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择“M5-V3.1.2-R4.bin”文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    2）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、
版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
（1）注意M-5升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
 (4) 云盒子从V2.0升级V3.0以上版本，升级之后AP模版会丢失，所以请各位注意升级之前务必将AP模版进行截图保存；
（5）浏览器请使用IE9以上的版本（建议使用火狐、谷歌），从低版本升级后若页面显示异常，请清除一下浏览器的缓存或重新加载页面框架；
（6) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   


--------------------M5-V3.1.0-R2.bin  ----------------------------
注意：升级版本前请务必检查设备当前版本，该发布版本无法在M5-V2.2.0版本或更早的版本上平滑升级，强行升级会导致系统崩溃并设备无法启动。若需升级请联系技术支持协助，客服电话：400-088-7500。


 该版本为M-5 V3.0正式版本，更新描述：
   1）融入了3.0版本的IU界面，以及一键检测等V3.0功能；
   2）优化苹果手机连接无线不弹出无线图标的问题；
   3）优化了小屏幕PC机（笔记本）和手机终端上，AP管理部分显示不完整的问题；
   4）解决了部分BUG：

--------------------M5-V2.5.1-R3.bin----------------------------
1、在M5-V2.5.1-R2基础上优化了基于SSID的STA流控功能
2、重做并美化了PC端认证页面
3、解决了部分BUG

--------------------M5-V2.5.1-R2.bin----------------------------

1、新增了802.3Q标签识别，实现了AP的跨VLAN管理
2、新增了VLAN SSID功能，以及对应的认证功能策略
3、AP模版扩容至512
4、合并了2.4G和5G模版的模板配置
5、支持WA5301和WA3120i的接入管理
6、新增了倒计时认证
7、新增了本地转发对身份证认证的支持
8、优化了基于用户的流控功能
9、美花化了用户认证界面、支持多种认证方式的组合、解决了部分兼容性问题
10、解决了部分BUG