--------------------THA3002-M-V1.1.0-R1升级说明---------------------------
版本文件：THA3002-M-V1.1.0-R1

1、优化项：
   1）优化微信连wifi认证体验

2、版本升级：
   1)支持在AP页面从历史版本平滑升级
   2)V1.0.2-R1及以下的版本支持在AC页面平滑升级
   3)登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   4)web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
   1)注意在AP升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2)通过AC升级时，确保AP上的‘管理密钥’与AC上的‘AP管理密钥’相匹配

--------------------THA3002-M-V1.0.2-R1升级说明---------------------------
版本文件：THA3002-M-V1.0.2-R1

1、优化项：
   1）支持https数据报文的重定向；
   2）支持带空格SSID及特殊字符的SSID加密； //只能通过AC配置下发，AP页面不能操作
  
2、版本升级：
   1）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   2）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
   1）注意在AP升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2）通过AC升级时，确保AP上的‘管理密钥’与AC上的‘AP管理密钥’相匹配


--------------------THA3002-M-V1.0.1-R1升级说明---------------------------

版本文件：THA3002-M-V1.0.1-R1

1、优化项： 
   1）支持在AC上关闭LAN口；
   2）支持接入黑白名单功能；
   3）支持在AC上关闭射频；



2、版本升级：
   1）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   2）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。
  
3、注意事项：
   1）注意在AP升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2）通过AC升级时，确保AP上的‘管理密钥’与AC上的‘AP管理密钥’相匹配

