--------------------THC5030_V1.1.0-R2升级说明---------------------------
版本文件：THC5030_V1.1.0-R2

1、优化项：
   1）优化本地转发时微信认证流程，支持临时放流；
   2）优化内置账号功能，支持添加账号扩容1024条；
   3）优化认证页面；（增加短信认证、微信认证专属模板选择；精简广告页面内容，提升推送速度）
   4）优化交换机设备监控页面，增加导出按钮；
   5）增加AP/交换机管理的日志记录；（支持记录AP/交换机上线、离线、AC下发重启的指令）
   6）本地转发时，支持配合AP实现基于IP的ACL控制；
   7）优化计费认证；

2、版本升级：
   1）支持从V1.0.2版本平滑升级至此版本，固件无需解压直接导入升级；
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约180s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
   1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
   3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
   4) 升级过程中约需8分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
   5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决； 


--------------------THC5030_V1.0.3-R1升级说明---------------------------
版本文件：THC5030_V1.0.3-R1

1、优化项
   1）支持批量添加黑白名单，最大黑白名单条目扩大到1024条；
   2）优化本地转发时微信认证流程，支持临时放流；
   3）支持基于AP型号的过滤：显示，配置，升级；
   4）支持配合云端清理AP列表，支持重新上报；
   5）支持配合计费平台主动踢用户下线；

2、版本升级
   1）支持从V1.0.2版本平滑升级至此版本，固件无需解压直接导入升级；
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项
   1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
   3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
   4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
   5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决； 

--------------------THC5030_V1.0.1-R3升级说明---------------------------

版本文件：THC5030_V1.0.1-R3

1、优化项： 
  1）同步最新的WEB页面框架；
//统计概览页面支持AP在线统计、交换机在线统计、终端品牌统计等。功能新增支持https网页的重定向，优化微信连wifi强制关注的机制，支持带空格SSID配置等。
  2）增加“监控账号管理”功能；
  3）解决交换机管理智能应用无法设置6，14，22端口以及无法识别最新交换机版本的问题。
  4）将linux模式和命令行模式telnet的端口号对调；//现23端口为串口模式、230端口为telnet模式

2、版本升级：
    1）固件平滑升级，无需解压，可直接升级； 
    2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。
  

3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   
