--------------------THA1501-M-V1.1.0-R1升级说明---------------------------
版本文件：THA1501-M-V1.1.0-R1

1、优化项：
   1）优化微信认证，认证前放流2分钟；
   2）支持基于IP的ACL控制；

2、版本升级：
   1）支持历史版本平滑升级
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
   1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   

 
--------------------THA1501-M-V1.0.2-R1升级说明---------------------------
版本文件：THA1501-M-V1.0.2-R1

1、优化项： 
（1）支持https数据报文的重定向；
（2）支持带空格SSID及特殊字符的SSID加密；
    //只能通过AC配置下发，AP页面不能操作

2、版本升级： 
    1）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    2）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。
  

3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   

