--------------------M-3-V2_V1.1.0-R1升级说明---------------------------
版本文件：M-3-V2_V1.1.0-R1

1、优化项：
   1）优化内置账号认证功能；（账号条目扩大到1024条；导入导出文件格式修改为‘.csv’格式，支持excel打开编辑管理；支持基于账号的搜索；现只有认证策略1支持该认证方式）
   2）优化认证页面；（增加短息认证、微信认证专属模板选择；精简广告页面内容，提升推送速度）
   3）优化交换机设备监控页面，增加导出按钮；（支持导出交换机端口连接关系列表）
   4）优化计费认证； 
   5）优化交换机智能管理；
   6）增加AP/交换机管理的日志记录；（支持记录AP/交换机上线、离线、AC下发重启的指令）
   7）本地转发时，支持配合AP实现基于IP及认证前后的ACL控制；

2、版本升级：
   1）支持历史版本平滑升级；
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
   1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
   3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
   4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
   5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；


--------------------M-3-V2_V1.0.3-R2升级说明---------------------------
版本文件：M-3-V2_V1.0.3-R1

1、优化项：
   1）支持批量添加黑白名单，最大黑白名单条目扩大到1024条。
   2）优化本地转发时微信认证流程，支持临时放流；
   3）支持基于AP型号的过滤：显示，配置，升级。
   4）支持配合云端清理AP列表，支持重新上报。
   5）支持配合计费平台主动踢用户下线。
   6）增加短信认证可编辑的专属模板；
   7）增加5G信道的CH36~64配置；
   8）支持AP管理日志；

2、版本升级：
   1）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   2）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
   1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
   3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
   4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
   5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   

--------------------M-3-V2-V1.0.2-R2升级说明---------------------------

版本文件：M-3-V2-V1.0.2-R2

1、优化项： 
   
   1）增加“监控账号管理”功能；
   2）修改统计概览页面显示,增加交换机在线统计。

2、版本升级：
    1）固件无需解压，可直接升级； 
    2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、
版本等信息，确认准确、无异常。


3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   
--------------------M-3-V2-V1.0.1-R2升级说明---------------------------

版本文件：M-3-V2-V1.0.1-R2

1、优化项： 
     1）优化调整AC的页面架构。//功能方面主要有以下几点优化：
         a.屏蔽智能统计/告警、网络拓扑、内网扫描等功能；
         b.新增全息地图、高密优化开关、支持AP点位固化等功能；
         c.优化快速向导流程及微信连WiFi认证的强制关注公众号机制；
         d.优化热点地图的比例尺配置及支持操作指导；
      2）支持Visual-W可视无线，且Visual-W支持License管控。



2、版本升级：
    1）固件无需解压，可直接升级； 
    2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、
版本等信息，确认准确、无异常。


3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   

--------------------M-3-V2-V1.0.0-R3升级说明---------------------------

版本文件：M-3-V2-V1.0.0-R3

1、优化项： 
   1、软件同步M-3最新版本功能；
      //支持接入负载均衡、接入黑白名单、端口VLAN、ARP防护、快捷AP标记等功能；
   2、优化了AP列表的显示，支持根据点位排序固化AP列表。
   3、用户列表新增终端厂商信息的识别；
   4、解决微信连WiFi强制关注服务号配置问题；
   5、解决按键重启/复位的问题；

2、版本升级：
    1）固件无需解压，可直接升级； 
    2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    3）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、
版本等信息，确认准确、无异常。


3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   
