--------------------THC5128-V1.1.0-R3升级说明---------------------------
版本文件：THC5128-V1.1.0-R3

1、优化项：
   1）调整优化了AC的页面架构。
   2）调整优化了部分页面的功能：屏蔽智能统计/告警、内网扫描、热点地图功能；独立AP配置模块的导入/导出；支持批量添加黑/白名单，最大黑/白名单条目扩大到1024条。
   3）优化本地转发时微信连WiFi认证流程，支持临时放流；
   4）支持基于AP型号的过滤：显示，配置，升级。
   5）支持配合云端清理AP列表，支持重新上报。
   6）优化内置账号认证功能；（账号条目扩大到4096条；导入导出文件格式修改为‘.csv’格式，支持excel打开编辑管理；支持基于账号的搜索；现只有认证策略1支持该认证方式）
   7）优化认证页面；（增加短息认证、微信认证专属模板选择；精简广告页面内容，提升推送速度）
   8）优化交换机设备监控页面，增加导出按钮；（支持导出交换机端口连接关系列表）
   9）优化计费认证；
   10）优化交换机智能管理；
   11）增加AP/交换机管理的日志记录；（支持记录AP/交换机上线、离线、AC下发重启的指令）
   12）本地转发时，支持配合AP实现基于IP及认证前后的ACL控制；

2、版本升级：
   1）平滑升级
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   2）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
  （1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
  （2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
  （3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
  （4) 升级过程中约需8分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
  （5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；
  （6）版本回退升级时，注意AP模板配置会丢失

--------------------THC5128-V1.0.2-R3升级说明---------------------------

版本文件：THC5128-V1.0.2-R3

1、优化项： 
  1）支持AP热点地图功能；
  2）支持访客认证；
  3）优化接入负载均衡功能；
  4）支持接入式黑白名单功能；
  5）优化配置导入/导出；
  6）支持在AC上关闭AP的射频；
  7）优化搜索功能；
  8）支持微信连WiFi的强制关注公众号功能；
  9）支持在AC上关闭AP的LAN口；
  10）优化认证策略配置；
  11）新增行为管理配置页面；
  12）AP授权数最大支持1024个；
  13）云端支持退出登录；
  14）优化IOS自动弹portal点亮WiFi图标慢的问题；

2、版本升级：
   1）平滑升级
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约180s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   2）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。
  
3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需8分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   

--------------------THC5128-V1.0.1-R2升级说明---------------------------

版本文件：THC5128-V1.0.1-R2

1、优化项： 
  （1）新增THA系列AP的识别/管理；

2、版本升级：
（1）平滑升级
    1）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    2）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、
版本等信息，确认准确、无异常。
  
3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   
