--------------------WA2306-V2.1.0-R1升级说明---------------------------
版本文件：WA2306-V2.1.0-R1

1、优化项：
   1）支持16个SSID(需对接AC的最新版本使用)

2、版本升级：
   1）支持历史版本平滑升级；
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
   1）注意在AP升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2）通过AC升级时，确保AP上的‘管理密钥’与AC上的‘AP管理密钥’相匹配


--------------------WA2306-V2.0.1-R1升级说明---------------------------
版本文件：WA2306-V2.0.1-R1

1、优化项：
   1）优化微信认证的体验；
   2）支持基于IP的acl控制功能；

2、版本升级：
   1）支持历史版本平滑升级；
   2）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
   1）注意在AP升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2）通过AC升级时，确保AP上的‘管理密钥’与AC上的‘AP管理密钥’相匹配


--------------------WA2306-V2.0.0-R2升级说明---------------------------
版本文件：WA2306-V2.0.0-R2

1、优化项
   1）新增支持微信连WiFi认证开启强制关注功能的认证前放流机制；

2、版本升级
   1）支持历史版本平滑升级至此版本
   1）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   2）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项
   1）注意在AP升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2）通过AC升级时，确保AP上的‘管理密钥’与AC上的‘AP管理密钥’相匹配
   
--------------------WA2306-V2.0.0-R1升级说明---------------------------

版本文件：WA2306-V2.0.0-R1

1、优化项： 

  1、更新无线驱动，优化无线体验；
  2、支持AP邻居信息和STA无线空口信息上报；
  3、优化AP WEB页面无线用户信号强度显示。


2、版本升级：

    1）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    2）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。
  
3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决； 

--------------------WA2306-V1.0.2-R1升级说明---------------------------

版本文件：WA2306-V1.0.2-R1

1、优化项： 
 在WA2306 V1.0.1-R1版本基础上：
  1、优化苹果手机推portal及出wifi图标的体验；
  2、支持新功能：
     1）接入黑白名单（无线接入控制）
     2）在AC上关闭射频

2、版本升级：

    1）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    2）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。
  
3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   

--------------------WA2306-V1.0.1-R1升级说明---------------------------

版本文件：WA2306-V1.0.1-R1

1、优化项： 
（1）更换我司最新logo；
（2）支持在AC上进行射频关闭；

2、版本升级：
（1）平滑升级
    1）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    2）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、
版本等信息，确认准确、无异常。
  
3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   
