--------------------WA3122i-V1.3.1-R2升级说明---------------------------
版本文件：WA3122i-V1.3.1-R2

1、优化项：
    1）优化上报终端mac到AP列表问题(需搭配关闭本地认证开关)；
    2）优化AP离线问题；

2、版本升级：
   1)支持历史版本平滑升级；
   2)登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3)web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
   1)注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2)升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；
   3)超过4个SSID对接M-5-V4.1.1之前版本的AC时，将出现无法加入AC的情况，需先将AP复位


--------------------WA3122i-V1.3.0-R2升级说明---------------------------
版本文件：WA3122i-V1.3.0-R2

1、优化项：
    1）优化微信认证、微信连wifi；

2、版本升级：
   1)支持历史版本平滑升级；
   2)登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3)web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
   1)注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2)升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；
   3)超过4个SSID对接M-5-V4.1.1之前版本的AC时，将出现无法加入AC的情况，需先将AP复位


--------------------WA3122i-V1.2.0-R1升级说明---------------------------
版本文件：WA3122i-V1.2.0-R1

1、优化项：
   1)支持16个SSID(需对接AC新版本使用)

2、版本升级：
   1)支持历史版本平滑升级；
   2)登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3)web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
   1)注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2)升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；
   3)超过4个SSID对接M-5-V4.1.1之前版本的AC时，将出现无法加入AC的情况，需先将AP复位


--------------------WA3122i-V1.1.1-R1升级说明---------------------------
版本文件：WA3122i-V1.1.1-R1

1、优化项：
   1)优化微信认证的体验
   2)支持基于IP的acl控制功能

2、版本升级：
   1)支持历史版本平滑升级；
   2)登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
   3)web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
   1)注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
   2)升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；

--------------------WA3122i-V1.1.0-R1升级说明---------------------------

版本文件：WA3122i-V1.1.0-R1

1、优化项： 
 1）支持AP邻居信息和STA无线空口信息上报；  //配合AC的Visual-W功能；
 2）优化AP web页面信号强度的显示；


2、版本升级：

    1）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约120s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    2）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。
  
3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   


--------------------WA3122i-V1.0.3-R2升级说明---------------------------

版本文件：WA3122i-V1.0.3-R2

1、优化项： 
   (1)优化苹果手机弹portal和wifi图标体验问题；


2、版本升级：

    1）登陆web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择固件文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    2）web登陆确认（默认http://192.168.255.1  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。
  
3、注意事项：
（1）注意升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）Licence导入时保证licence文件与设备的MAC、序列号匹配；
（3）若进行版本回退，AP模板的配置将丢失； 
（4) 升级过程中约需15分钟，请您选择业务闲时进行升级操作，升级过程中注意耐心等待；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   
