--------------------M-1-V3.3.3-R3---------------------------
1、优化项： 
1、同步M-3的软件代码功能；
//同步支持接入负载均衡、接入黑白名单、端口VLAN、ARP防护、快捷AP标记等功能，同时支持微信连WiFi认证强制关注公众号；优化了IOS终端自动弹portal及点亮WiFi图标的体验；
2、支持管理所有型号的AP；
3、优化了AP列表的显示，支持根据点位排序固化AP列表。
4、用户列表新增厂商信息的识别；

2、版本升级：
（1）平滑升级【支持从M-1-V3.2.1之后的版本升级】
    1）登陆M-1 web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择“M-1-V3.3.3-R3.tar”文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    2）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
（1）注意M-1升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）若版本回退至V3.2.1之前的版本，AP模板的配置将丢失；
（3）注意V2.5.1-R2以后版本与V2.4.1-R2（或之前）版本互升，模板配置会丢失，所以请各位注意升级之前务必将AP模版进行截图保存； 
（4）浏览器请使用IE9以上的版本（建议使用火狐、谷歌），从低版本升级后若页面显示异常，请清除一下浏览器的缓存或重新加载页面框架；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；

 
--------------------M-1-V3.2.1-R2---------------------------
1、优化项： 
（1）新增广告图片跳转功能； 
（2）优化了AP VLAN功能；

2、版本升级：
（1）平滑升级【支持从V3.0.1-R2之后的版本升级】
    1）登陆M-1 web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择“M-1-V3.2.1-R2.tar”文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    2）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
（1）注意M-1升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）若版本回退至V3.2.0之前的版本，AP模板的配置将丢失；
（3）注意V2.5.1-R2以后版本与V2.4.1-R2（或之前）版本互升，模板配置会丢失，所以请各位注意升级之前务必将AP模版进行截图保存； 
（4）浏览器请使用IE9以上的版本（建议使用火狐、谷歌），从低版本升级后若页面显示异常，请清除一下浏览器的缓存或重新加载页面框架；
（5) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   

--------------------M1-V3.1.2-R2---------------------------
1、优化项： 
（1）优化对TG-NET云端的支持；
（2）新增支持手机微信端；
（3）优化云盒子网络拓扑显示；
（4）优化云盒子告警；

2、版本升级：
（1）平滑升级【支持从V2.4.1-R2之后的版本升级】
    1）登陆M-1 web页面，【系统管理】->【系统升级】进入升级页面，点击【浏览】按钮，选择“M1-V3.1.2-R2.tar”文件，点击【升级】按钮，进行文件升级，升级耗时约90s，升级完成后设备会自动重启，建议对设备恢复出厂。
    2）web登陆确认（默认http://192.168.255.254  admin/admin），检查设备型号、MAC、版本等信息，确认准确、无异常。

3、注意事项：
（1）注意M-1升级过程中防止设备掉电、断开网线；
（2）注意V2.5.1-R2以后版本与V2.4.1-R2（或之前）版本互升，模板配置会丢失，所以请各位注意升级之前务必将AP模版进行截图保存；； 
（3）浏览器请使用IE9以上的版本（建议使用火狐、谷歌），从低版本升级后若页面显示异常，请清除一下浏览器的缓存或重新加载页面框架；
（4) 升级过程中遇到任何异常问题，及时通过拨打400-088-7500技术服务电话，联系我司技术人员解决；   
